询价招标公告

一、招标人：云南中医药大学第二附属医院

二、项目名称：云南中医药大学第二附属医院定购一批收纳柜及货架项目

三、询价地址：云南中医药大学第二附属医院院内

四、询价项目基本情况：根据医院临床科室使用情况及需求，定制安装部分收纳柜及货架（总预算价：柒万肆仟元整）

**定制收纳柜明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **询 价 表** | | | | |
| **名称** | **规格(高\*宽\*深mm)** | **数量** | **单位** | **1、基材：采用三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 、HJ571-2010、GB 18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.02mg/m3，内结合强度≥0.66MPa、静曲强度≥15MPa、表面胶合强度≥1.7Mpa。经过防火、抗磨、防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好；表面平滑光洁，容易维护清洗。**  **2、贴面材料：采用优质PVC吸塑板,符合GB/T 15102-2017 、HJ571-2010、GB 18580-2017标准，其中甲醛释放量≤0.01mg/m3，内结合强度≥0.66MPa、表面胶合强度≥1.8Mpa。经过防火、抗磨、防水浸泡处理，硬度大，耐磨，耐热性好；表面平滑光洁，容易维护清洗，厚度≥3mm，颜色为白色；花纹纹路根据甲方需求定做。**  **3、油漆： 选用优质环保油漆，符合 GB18581-2009《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》、HJ/T414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》表面经 9 道工序精心处理，光亮平整，油漆无颗粒，漆膜硬度高，光滑明净，硬度达 3H；**  **4、白乳胶: 符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》检测要求。**  **5、三合一连接件：根据QB/T3832-1999，QB/T3827-1999,QB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》要求：金属表面耐腐蚀测试，乙酸盐雾连续喷雾100小时，耐腐蚀达9级。**  **6、五金：采用优质五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。** |
| **定制木柜（带锁）** | **2100\*950\*500** | **6** | **组** |
| **定制木柜（带锁）** | **2100\*1050\*500** | **3** | **组** |
| **定制木柜（带锁）** | **2100\*1000\*400** | **1** | **组** |
| **定制木柜（带锁）** | **2400\*880\*400** | **18** | **组** |
| **定制木柜** | **2400\*850\*400** | **3** | **组** |
| **定制木柜** | **1800\*850\*600** | **2** | **组** |
| **定制木柜** | **1200\*500\*400** | **6** | **个** |
| **定制木柜** | **1200\*400\*400** | **7** | **个** |
| **定制铁皮八门柜** | **1800\*900\*420** | **17** | **组** | **1.基材：采用优质一级冷轧钢板，箱体厚度0.8mm，，表面静电喷塑颜色可选。 2.结构：柜体两门，门板：采用经多工位处理、打磨，外表镀锌抛光而成锌合金拉手，表面应无剥落、返锈、烧焦、针孔、裂纹、花斑和划痕，接触人体部位或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角，固定部位应牢固，符合GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》。 3.配优质锁具、铰链及五金件要开启灵活，安全系数保障良好，柜门插杆要设有防止掉入柜门内的插套。经过加强处理，坚固耐用，秉承性能好，不变形，每个门单独配置高强磁铁一块，防止门关闭后自动弹开。 4. 柜门右上角冲压内陷式卡片标识槽。 5..门板拉手位置必须用模具一次性冲压成型，拉手安装成型，大致为梯形方便使用。** |
| **定制铁皮九门柜** | **1800\*900\*420** | **1** | **组** |
| **定制铁皮四门柜** | **1800\*900\*420** | **1** | **组** |
| **定制铁皮十五门柜** | **1800\*900\*390** | **7** | **组** |
| **定制铁皮等体器械柜** | **1800\*850\*390** | **1** | **台** |
| **定制铁皮器械柜** | **1800\*850\*390** | **2** | **台** |
| **定制铁皮上玻下铁移门柜** | **1800\*850\*390** | **1** | **台** |
| **定制铁皮偏抽柜** | **1800\*850\*390** | **1** | **台** |
| **定制铁皮三门十抽柜** | **1800\*850\*390** | **2** | **台** |
| **定制铁皮小六抽柜** | **800\*750\*390** | **3** | **台** |

五、项目期限：合同签订之日起至完成服务合同时，合同自然终止。

六、询价函递交截止时间:公告之日起至 2023年4月12日下午 17：30 时整截止（北京 时间）

七、招标方式 ：采用询价方式

八、评标标准： 最低价中标

九、询价函开启 地点：云南中医药大学第二附属医院院内

十、提交询价函需具备的条件及要求：

见询价表，并提供制作板材样品及检测报告。

十一、询价申请人提交询价函时需提供的材料：需按要求提供询价响应声明书及公司资质、资格、授权等相关证书（复印件）并加盖公章。

十二、可以现场递交或邮寄递交纸质询价函。（不接收网络询价函）

十三、联系电话：63307831 13888069833

地址：昆明市东郊路161号 云南中医药大学第二附属医院

联系人：那老师

云南中医药大学第二附属医院资产管理科

二 0 二三年 四月七日